===============================================================================
                           สำหรับระบบ Microsoft Windows95 

                       ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ FUJITSU DL7400 

                  ลิขสิทธิ์ ปี 2006-2008 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์นี้รองรับระบบการทำงานดังต่อไปนี้

  Microsoft(R) Windows(R) 95
  -> ในที่นี้กล่าวถึงในชื่อของ Windows95

แผ่นไดรฟ์เวอร์นี้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 เท่านั้น



สารบัญ

1. สภาพแวดล้อมการทำงานของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
2. องค์ประกอบของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
3. การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
  3.1 ก่อนทำการติดตั้ง
  3.2 วิธีการติดตั้งจากเมนู "New Hardware Found"
    3.2.1 สำหรับระบบ 4.00.950 หรือ 4.00.950A
    3.2.2 สำหรับระบบ 4.00.950B หรือ 4.00.950C
  3.3 การติดตั้งด้วยการใช้งาน "Add Printer"
4. วิธีการตั้งค่าไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
5. อื่นๆ
- เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ข้อควรจำ: ไดรฟ์เวอร์นี้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 เท่านั้น
          อย่าใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่นอื่น
          ขณะที่พิมพ์ด้วยระบบทำงานWindows95กรุณาเปลี่ยนค่าติดตั้งกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
          ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถทำงานตามต้องการได้



1.  สภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องพิมพ์

- Hardware
  คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการทำงาน Windows95 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

- ระบบการทำงาน
  Windows95 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

ข้อควรจำ: ผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานบนระบบการทำงาน Windows95 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเท่านั้น



2. องค์ประกอบของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

   ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์FUJITSU DL7400  ประกอบไปด้วยไฟล์ดังต่อไปนี้

   DL7400.DRV    เป็นไฟล์ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 
   MGLMON.DLL    ไฟล์ตรวจสอบภาษา ของเครื่องพิมพ์ FUJITSU DL7400 
   DL7400.INF    ไฟล์ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง
   README.TXT    คือไฟล์ที่ท่านใช้งานอยู่ขณะนี้



3. การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

------------------
3.1 ก่อนการติดตั้ง
------------------
- เตรียมการต่อไปนี้สำหรับการติดตั้ง
   1) ซีดี-รอม ระบบการทำงาน Windows95 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
   2) แผ่นดิสก์เพื่อติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์       (ซึ่งก็คือแผ่นดิสก์นี้)

- ติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 จากการใช้งาน"New Hardware Found"
  หากหาการทำงาน  "New Hardware" ไม่พบ ให้ติดตั้งจากการใช้งาน "Add Printer"

- หากมีการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400  ไว้ก่อนแล้ว ให้ลบทิ้ง และติดตั้งใหม่อีกครั้ง


------------------
3.2 วิธีการติดตั้ง
------------------
ขณะที่ทำการติดตั้งด้วยการใช้งาน "New Hardware Found"หน้าจอที่ปรากฏอาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบการทำงาน  Windows95 
ที่ท่านใช้งานอยู่  คลิกเมาส์ขวาที่สัญลักษณ์ "My computer" และเลือก "System properties" จากหัวข้อ  "General"

3.2.1  สำหรับระบบ 4.00.950 หรือ 4.00.950a
=========================================
a. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์และเปิดเครื่องพิมพ์ 

b. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดระบบทำงาน Windows95 หรือรีสตาร์ทระบบทำงานหากเปิด Windows95 ไว้อยู่แล้ว

c. เมื่อข้อความ  "New Hardware Found" ปรากฏขึ้น เลือก "Driver from disk
   provided by hardware manufacturer"และคลิก  "OK"

d. ใส่แผ่นติดตั้งเครื่องพิมพ์ลงในซีดีไดรฟ์

e. พิมพ์ข้อความ "D:\Win95" (หากไดรฟ์ D คือซีดีไดรฟ์) ตรงช่อง "distributed file copy source" และคลิก OK
   ข้อควรจำ: เมื่อข้อความ  "insert disk" ปรากฏ คลิก "OK"และพิมพ์ 
             "D:\Win95"(หากไดรฟ์ D คือซีดีไดรฟ์) ในช่อง "file copy source"และคลิก OK.
             นอกจากนี้ ใส่แผ่นระบบทำงานWindows95 หากจำเป็น และคลิก  "OK"พิมพ์คำว่า  "D:\WIN95 " ในช่อง "file copy source"หรือคลิก
             "reference" และเลือก "D:\WIN95"

f. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการติดตั้ง
   ข้อควรจำ: หากมีข้อขัดข้อง (หากข้อความ"there is a newer file than the one to be
   copied, and users are advised to use the already existing file" ปรากฏขึ้น)คลิก "yes"

g. สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นที่แฟ้มงาน "Printers" folder"

การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว


3.2.2  สำหรับระบบ 4.00.950B หรือ 4.00.950C:
===========================================
a. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์และเปิดเครื่องพิมพ์ 

b. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดระบบทำงาน Windows95หรือรีสตาร์ทระบบทำงานหากเปิด  Windows95 ไว้อยู่แล้ว

c. เมื่อข้อความ "Update Device Driver Wizard" ปรากฏขึ้น เลือก "next"

d.  คลิกที่ "Other Locations..."

e. ใส่แผ่นดิสก์เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ลงในซีดีไดรฟ์


f. พิมพ์ข้อความ "D:\Win95" (หากไดรฟ์ D คือซีดีไดรฟ์) ตรงช่อง "Location"  และคลิก "OK"

g. เมื่อข้อความ "Update Device Driver Wizard" เมื่อข้อความ "Finish"

h. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ และทำการติดตั้งจนจบ
   ข้อควรจำ: เมื่อข้อความ"Insert Disk" ปรากฏขึ้นให้คลิก "OK"และพิมพ์คำว่า
             "D:\Win95" (หากไดรฟ์ D คือซีดีไดรฟ์) ลงในช่อง "Copy files from:"และคลิก  "OK"
             ผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องใส่แผ่นระบบการทำงาน Windows95 คลิก "OK" หลังจากใส่แผ่นซีดีรอมแล้ว พิมพ์คำว่า  "D:\WIN95"ลงในช่อง
             "Copy files from:" หรือคลิก  "Browse" และเลือก "D:\WIN95"

i. สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นที่แฟ้มงาน"printer" 

การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว


----------------------------------------
3.3 การติดตั้งโดยการใช้งาน "Add Printer"
----------------------------------------
เริ่มการใช้งาน  Add Printer Wizard
ลำดับขั้นต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 หลังจากเริ่มใช้งานระบบr Windows95แล้ว

a. ไปที่ "Start" -> "Settings" ->"Printers"

b. คลิกสองครั้งที่ "Add Printer"

c. ข้อความ "Add Printer Wizard" จะปรากฏขึ้น ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

d. เมื่อรายการเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น คลิกที่  "Have Disk"

e. ใส่แผ่นดิสก์เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ลงในซีดีไดรฟ์ พิมพ์ข้อความ "D:\Win95" (หากไดรฟ์ D คือซีดีไดรฟ์)
   ตรงช่อง "Copy manufacture's files from:"และคลิก  "OK"

f. ชื่อของรุ่นจะปรากฏในช่องรายชื่อ เลือกรุ่นและเลือก  "next"
   ข้อควรจำ: เมื่อข้อความ "A driver is already installed for this printer.
             Would you like to keep the existing driver or use the new driver one?
             Your programs may print differently if you use the new driver"
             ปรากฏขึ้น ให้เลือก "Replace existing driver"

g. เลือก  "Available ports"

h. ยืนยันชื่อเครื่องพิมพ์ และตั้งค่าไว้เป็นเครื่องพิมพ์หลัก และคลิกที่    "next"

i. เลือกทำการทดลองพิมพ์ หากต้องการ และเลือก "next"
   ข้อควรจำ: ระบบอาจขอให้ใส่แผ่น Windows95 หลังใส่แผ่นแล้ว ให้คลิก    "OK" และพิมพ์คำว่า  "D:\WIN95" ลงในช่อง"Copy files
             from:" หรือคลิก "Browse" และเลือก "D:\WIN95"

j. จากข้อ [i.] เมื่อ  "Print Test Page" ถูกเลือก จะมีกล่องข้อความปรากฏเมื่อการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ปุ่ม "OK" หรือ "No" 
   ข้อควรจำสำหรับหน้าทดลองพิมพ์
     - กระบวนการพิมพ์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ในเวลานั้นๆ
     - ค่ากำหนดของการป้อนกระดาษคือ เลือกอัตโนมัติ และขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้คือขนาด กระดาษจดหมาย ดังนั้นกรุณาเตรียมกระดาษเขียนจดหมายเพื่อทำการทดสอบ
     - กรุณาเปลี่ยนค่าติดตั้งเมื่อใช้กระดาษขนาดอื่นทำการทดสอบการพิมพ์

k. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของเครื่องพิมพ์จะปรากฏในแฟ้มงาน "Printers"



4. วิธีการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

- การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์สามารถกระทำได้โดยเข้าไปที่แฟ้มงาน  "Printers" และเลือกเครื่องพิมพ์และเข้าไปที่ "File" - "Properties"

- กรุณาอ่านหัวข้อซอฟต์แวร์ในคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม



5.อื่นๆ

a. รุ่นที่ใช้ทดแทนกับไดรฟ์เวอร์รุ่นนี้ได้คือ "ESC/P2" โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้รองรับการใช้งาน

b. ผู้ใช้งานอาจต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการใส่กระดาษเข้าเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดขนาดกระดาษ และค่าที่กำหนดจากระบบการทำงานตอบสนองเครื่องพิมพ์

c. การพิมพ์งานจากซอฟต์แวร์ของระบบการทำงาน  Windows3.1 ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ  Windows95 อาจให้ผลที่ต่างกันไป

d. การกำหนดรูปแบบตัวอักษรจากโปรแกรมการใช้งานอาจไม่เป็นผลขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูล

e. การย่อ ขยาย การพิมพ์อาจได้ขนาดไม่เกิน   10.5เท่า ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการใช้งาน

f. กระดาษที่มีความยาว 1 นิ้ว - 14 นิ้ว  มีการกำหนดความกว้างของกระดาษไว้ที่  15 นิ้ว เมื่อใช้กระดาษที่มีความกว้างต่ำกว่า  นิ้ว
   กรุณาปรับกั้นหน้าขวาของโปรแกรมการใช้งานไม่ให้เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดให้
   ความยาวกระดาษสามารถตั้งค่าเริ่มต้นจาก  1 นิ้ว (ประมาณ  25.4 มิลลิเมตร)
   อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการระบุถาดป้อนกระดาษตามรายการที่ระบุด้านล่าง ห้ามไม่ให้มีการระบุขนาดกระดาษ 2.76 นิ้ว (ประมาณ 70.0 มิลลิเมตร) หรือความยาวกระดาษน้อยกว่านั้น
   ไม่เช่นนั้น เครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถป้อนกระดาษได้และทำให้เกิดการติดขัดของกระดาษ
   - manual feed
   - CSF #1
   - CSF #2  

g. เมื่อใช้กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องพร้อมแท่นป้อนกระดาษกับเครื่องพิมพ์  รอยต่อของกระดาษควรยาวเกินกว่า 4 นิ้ว 
   หากความยาวของรอยต่อเท่ากับความกว้างของกระดาษ ให้ใช้กระดาษที่มีรอยต่อยาวกว่า 4 นิ้ว

h. หากยกเลิกการพิมพ์ระหว่างที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ใหม่ หากใช้งานต่อโดยไม่รีสตาร์ท อาจเกิดปัญหาเช่นตัวพิมพ์ซ้อนกันได้ หรือแหว่งวิ่นได้

i. กระดาษต่อเนื่อง
   - ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้กำหนดระยะทั้งหัวและท้ายของกระดาษต่อเนื่องไว้ที่ 0
     มิลลิเมตร ค่าที่กำหนดนี้ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องที่ใช้กับแคร่ป้อนกระดาษมีความยาวมากกว่า 25.4 มิลลิเมตร
   - หัวเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์อาจชำรุดเสียหายหากพิมพ์บนกระดาษที่พื้นผิวไม่เรียบ

j. ซองจดหมาย
   - พิมพ์เฉพาะด้านหน้าซองเท่านั้น อย่าพิมพ์บนด้านที่มีฝาซองเพราะกระดาษอาจติดขัดในเครื่องพิมพ์ได้
   - อย่าพิมพ์ซองจดหมายที่มีช่องใส หรือซองขนาดหนาเกินไป
   - ไม่รับประกันผลที่ได้รับหากสั่งพิมพ์ด้วยระยะนอกเหนือจากที่กำหนด
   - โปรดดูจากภาพข้างล่างถึงวิธีการป้อนกระดาษเข้าเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *                ใส่กระดาษในทิศทางนี้               *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * *     |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. ปรับขนาดกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A3 Rotated paper.
   (กั้นซ้ายของกระดาษกำหนดไว้ที่ 38 มิลลิเมตร)

l. ข้อความ  "Please insert paper" จะปรากฏขึ้นทุกระยะหน้าที่สั่งพิมพ์หากเลือกโหมดการป้อนกระดาษแบบ "Manual feed"คลิก "OK" และดำเนินการพิมพ์  
   ข้อควรจำ สำหรับการใช้งานบางประเภท ข้อความ"Please insert paper" อาจจะไม่ปรากฏ เพียงคลิกปุ่ม "OK" การพิมพ์ก็จะดำเนินต่อไป

m. สำหรับการพิมพ์ที่มีกระดาษหลายขนาด...
   ติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับกระดาษทุกขนาด ไดรฟ์เวอร์สามารถสลับการใช้งานได้โดยการใส่ขนาดของกระดาษเป็นชื่อไดรฟ์เวอร์

n. เมื่อเลือกรูปแบบอักษรและสั่งพิมพ์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาเป็น  WCP1252 จาก  DLMENU หรือตั้งค่าเป็น  Offline ไม่เช่นนั้น งานพิมพ์อาจไม่ตรงตามที่ตั้งไว้

s. สำหรับเครื่องพิมพ์  DL7400
   การที่เครื่องพิมพ์ขับกระดาษคัทชีทออกทางด้านหน้า บางครั้งอาจต้องรอเวลาสักครู่ในการเอากระดาษออกมา (โดยสามารถสังเกตุจากไฟกระพริบที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง)
   ในกรณีนี้ ให้นำกระดาษออกมาจากถาด  ทำการใส่กระดาษแผ่นต่อไป แล้วจึงกดปุ่ม online
   **หากอยู่ในช่วงเวลาที่รอนำกระดาษคัทชีทออกมา (สังเกตุไฟกระพริบที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง) 
     ถ้ามีข้อความเตือนว่าเกิดความผิดพลาด ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์อยู่ แสดงถึง ความผิดพลาดที่เกิดจาก time out ไม่ได้เกิดจาก  paper out



- เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
  ชื่อบริษัทและสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว

[จบ ]
