===============================================================================
                         สำหรับระบบ Microsoft Windows2003

                     ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์  FUJITSU DL7400 

                 ลิขสิทธิ์ ปี  2006,2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์นี้รองรับระบบการทำงานดังต่อไปนี้

     Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard Edition 
     Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise Edition 
      หลังจากนี้จะเอ่ยถึงในชื่อของ  Windows2003

แผ่นไดรฟ์เวอร์นี้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น  FUJITSU DL7400 เท่านั้น


สารบัญ

1. สภาพแวดล้อมการทำงานของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
2. องค์ประกอบของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
3. การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
  3.1 ก่อนทำการติดตั้ง
  3.2 วิธีการติดตั้งเพิ่มค่า Printer Wizard (โดยไม่ใช้  Plug & Play)
  3.3 วิธีการติดตั้งเพิ่มค่า Printer Wizard (โดยใช้ Plug & Play)
  3.4 การใช้งาน Plug & Play
4. การยกเลิกการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
5. วิธีการตั้งค่าไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
6. อื่นๆ
- เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ข้อควรจำ: ไดรฟ์เวอร์นี้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 เท่านั้น
                        อย่าใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่นอื่น
                       ขณะที่พิมพ์ด้วยระบบทำงาน Windows2003กรุณาเปลี่ยนค่าติดตั้งกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
                      ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถทำงานตามต้องการได้



1. สภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องพิมพ์

- Hardware
        คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการทำงาน Windows2003 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

- ระบบการทำงาน
  Windows2003 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

ข้อควรจำ: ไดรฟ์เวอร์นี้สำหรับ Windows2003 รุ่น 32 บิท เท่านั้น
                        ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้งานกับ Windows2003 รุ่น 64 บิท 
                        ผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานบนระบบการทำงาน Windows2003 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเท่านั้น



2. องค์ประกอบของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

           ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์  FUJITSU DL7400 ประกอบไปด้วยไฟล์ดังต่อไปนี้

   DL7400.GPD     FUJITSU DL7400 ไฟล์ GDP สำหรับไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
   DL7400.DLL     FUJITSU DL7400 ไฟล์ DLL สำหรับใช้งานไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
   MGLMONN.DLL    ไฟล์ตรวจสอบภาษา ของเครื่องพิมพ์  FUJITSU DL7400 
   DL7400.INF     ไฟล์ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง
   README.TXT     คือไฟล์ที่ท่านใช้งานอยู่ขณะนี้



3. การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

---------------------
3.1 ก่อนการติดตั้ง
---------------------
- เตรียมการต่อไปนี้สำหรับการติดตั้ง
   1) ซีดี-รอม ระบบการทำงาน Windows2003 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
   2) แผ่นดิสก์เพื่อติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์      (ซึ่งก็คือแผ่นดิสก์นี้)

- เมื่อทำการติดตั้ง ให้ Logon เป็นผู้ดูแลระบบ

- ก่อนการติดตั้ง เข้าไปที่  System Propertiesและเลือก  <ignore> หรือ  <warn> เพื่อหา
  "Driver Signing" ที่ตัวเลือกตรงเครื่องหมายไดรฟ์เวอร์

- หากมีการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์รุ่น DL7400 ไว้ก่อนแล้ว ให้ลบทิ้ง และติดตั้งใหม่อีกครั้ง

- คู่มือนี้ได้รวมขั้นตอนในการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พ่วงต่อสำหรับการใช้งานด้วย
        สำหรับการติดตั้งบนเครือข่าย และการใช้งานร่วมสำหรับเครื่องพิมพ์ กรุณาดูที่คู่มือการใช้งานของ  Windows2003 หรือกด "help"


---------------------------------------------------------------------
3.2 วิธีการติดตั้งโดยเพิ่มค่า printer wizard (ไม่ใช้ Plug & Play)
---------------------------------------------------------------------
เริ่มเพิ่มค่า  Printer Wizard
ลำดับขั้นต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 หลังจากเริ่มใช้งานระบบ  Windows2003แล้ว

a. ไปที่ "Start" -> "Printers and Faxes"

b. คลิก "Add a printer"

c. เมื่อสัญลักษณ์ "Add Printer Wizard" ปรากฏขึ้น เลือก  "next"

d. เมื่อสัญลักษณ์  "Local or Network Printer" จาก "Add Printer Wizard" ปรากฏขึ้น เลือก
   "Local printer attached to this computer"เอาเครื่องหมายถูกหน้า "Automatically detect
   and install my Plug & Play printer" ออก และเลือก "next"

e. เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ และเลือก "next"

f. คลิกที่ปุ่ม "Have Disk..." 

g. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในซีดีไดรฟ์ (หากไดรฟ์ D คือซีดีไดรฟ์)  เปลี่ยนชื่อเข้าไฟล์จาก "A:\"เป็น "D:\Win2003"และเลือก "OK"
            ข้อควรจำ: ไดรฟ์ซีดีเบื้องต้นอนุมานว่าเป็นไดรฟ์ D เปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริง

h. ชื่อของรุ่นจะปรากฏในช่องรายชื่อ เลือกรุ่นและเลือก "next"
           ข้อควรจำ: เมื่อข้อความ "Do you want to keep the existing driver or use the
         new one?"  ปรากฏขึ้น ให้เลือก "Replace existing driver"

i. ใส่ชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ และระบุหากเครื่องพิมพ์นี้จะถูกใช้งานเป็นเครื่องหลัก และเลือก "next"

j. ระบุหากเครื่องพิมพ์มีการใช้งานพ่วงต่อกัน และเลือก "next"
            ใส่ชื่อที่จะมีการแบ่งใช้งานหากมีการแบ่งใช้งานด้วย ข้ามไปข้อ [l.] หากไม่มีการแบ่งใช้งาน

k. ให้ระบุว่าต้องการให้แสดงตำแหน่งเครื่องพิมพ์และข้อเสนอแนะหรือไม่ และเลือก "next"

l. หลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หากต้องการทดสอบการพิมพ์งาน สามารถทำได้ และเลือก   "next"

m. เพื่อจะออกจากระบบติดตั้งให้คลิกที่ปุ่ม "Finish"

n. เมื่อหน้าจอ "Hardware Installation" ปรากฏขึ้น ให้เลือก "Continue Anyway"
            ข้อควรจำ จากข้อ 3.1 ในกรณีที่  "Driver Signing" ถูกตั้งค่าไว้ที่    "Warn"

o. ไฟล์ได้ถูกคัดลอกเอาไว้และการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เพื่อใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
            จากข้อ [l.]เมื่อ "Print Test Page" ถูกเลือก จะมีกล่องข้อความปรากฏเมื่อการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ปุ่ม "Yes"
            หรือ "Troubleshoot..."
           ข้อควรจำสำหรับหน้าทดลองพิมพ์
     - กระบวนการพิมพ์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ในเวลานั้นๆ
    - ค่ากำหนดของการป้อนกระดาษคือ เลือกอัตโนมัติ และขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้คือขนาด กระดาษจดหมาย
                        ดังนั้นกรุณาเตรียมกระดาษเขียนจดหมายเพื่อทำการทดสอบ
    - กรุณาเปลี่ยนค่าติดตั้งเมื่อใช้กระดาษขนาดอื่นทำการทดสอบการพิมพ์

การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว


-------------------------------------------------------------
3.3 วิธีการติดตั้งโดยเพิ่มค่า printer wizard (ใช้ Plug & Play)
-------------------------------------------------------------
เริ่มเพิ่มค่า Printer Wizard.
ลำดับขั้นต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องพิมพ์  หลังจากเริ่มใช้งานระบบ  Windows2003 Professional แล้ว
ข้อควรจำ: เปิดเครื่องพิมพ์

a. ไปที่ "Start" -> "Printers and Faxes"

b. คลิก "Add Printer"

c. เมื่อสัญลักษณ์  "Add Printer Wizard" ปรากฏขึ้น เลือก "next"

d. เมื่อสัญลักษณ์ "Local or Network Printer" จาก "Add Printer Wizard" ปรากฏขึ้น เลือก 
   "Local printer attached to this computer"กาเครื่องหมายถูกหน้า "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer"และเลือก "next"

e. ข้อความ"Found New Hardware Wizard" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ใส่แผ่นดิสก์ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ และเลือก"Install from a list or specific location (Advanced)"
            และเลือก "next"

f. เมื่อข้อความ "Please choose your search and installation options" ปรากฏขึ้น เลือก 
   "Search for the best driver in these locations."เอาเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ "Search removable
   media (floppy,CD-ROM...)"ออก และกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อ  "Include this location in the
   search"ใส่ชื่อ  "D:\Win2003" และเลือก "next"
           ข้อควรจำ: ไดรฟ์ซีดีเบื้องต้นอนุมานว่าเป็นไดรฟ์ D เปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริง

g. เริ่มทำการคัดลอกไฟล์

h. เมื่อหน้าจอ "Hardware Installation" ปรากฏขึ้น เลือก "Continue Anyway"
           ข้อควรจำ: จากข้อ 3.1 กรณีนี้จะปรากฏเมื่อหัวข้อ "Driver Signing" ถูกตั้งค่าไว้ที่    "Warn" เท่านั้น

i. เมื่อข้อความ "Completing the Found New Hardware Wizard" ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความ "The wizard has installing the software for : FUJITSU DL7400" ปรากฏขึ้นด้วย และเลือก "Finish"

j. เมื่อข้อความ "New Printer Detection" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความ    "Do you want to a test page?" ปรากฏขึ้นมาด้วย  เลือก "Yes" หรือ  "No"และคลิก  "next"

k. เมื่อข้อความ "Completing the Add Printer Wizard" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความ  "You have successfully completed the Add Printer Wizard. You
   specified the following printer settings" ปรากฏขึ้นมาด้วย และเลือก "Finish"

l. ไฟล์ได้ถูกคัดลอกเอาไว้และการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เพื่อใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
            จากข้อ [j.]เมื่อ  "Print Test Page" ถูกเลือก จะมีกล่องข้อความปรากฏเมื่อการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ปุ่ม "Yes" หรือ "Troubleshoot..."
            ข้อควรจำสำหรับหน้าทดลองพิมพ์
     - 	กระบวนการพิมพ์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ในเวลานั้นๆ
     -	ค่ากำหนดของการป้อนกระดาษคือ เลือกอัตโนมัติ และขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้คือขนาด กระดาษจดหมาย
                                ดังนั้นกรุณาเตรียมกระดาษเขียนจดหมายเพื่อทำการทดสอบ
     -	 กรุณาเปลี่ยนค่าติดตั้งเมื่อใช้กระดาษขนาดอื่นทำการทดสอบการพิมพ์


m. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นในแฟ้มงาน"Printers and Faxes"

การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว



---------------------
3.4 การใช้งาน Plug & Play
---------------------
ข้อควรจำ: ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มใช้งาน

a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว และเปิดเครื่อง

b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเริ่มระบบทำงาน  Windows2003.

c. ข้อความ "Welcome to the Found New Hardware Wizard" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ใส่แผ่นดิสก์ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ และเลือก  "Install from a list or specific
   location (Advanced)"และเลือก "next"

d. เมื่อข้อความ "Please choose your search and installation options" ปรากฏขึ้น เลือก 
   "Search for the best driver in these locations."เอาเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ "Search removable
   media (floppy,CD-ROM...)"ออก และกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อ "Include this location in the
   search"ใส่ชื่อ "D:\Win2003" และเลือก "next"
           ข้อควรจำ: ไดรฟ์ซีดีเบื้องต้นอนุมานว่าเป็นไดรฟ์ D เปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริง

e. เมื่อหน้าจอ "Hardware Installation" ปรากฏขึ้น เลือก "Continue Anyway"
           ข้อควรจำ จากข้อ 3.1 กรณีนี้จะปรากฏเมื่อหัวข้อ "Driver Signing" ถูกตั้งค่าไว้ที่    "Warn"เท่านั้น

f. เริ่มทำการคัดลอกไฟล์

g. เมื่อข้อความ "Completing the Found New Hardware Wizard" ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความ "The wizard has installing the software for : FUJITSU DL7400"
            ปรากฏขึ้นด้วย และเลือก "Finish"

การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว



4. ยกเลิกการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

การยกเลิกการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

a. ไปที่  "Start" -> "Printers and Faxes"

b. เลือก "FUJITSU DL7400" จากแฟ้มงาน "Printers and Faxes" เลือก   "Delete" จากเมนู  "File"

c. เมื่อข้อความ"Are you sure want to delete the printer 'FUJITSU DL7400'?"  ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลือก "yes"
            ข้อควรจำ หากไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ยังไม่ได้ติดตั้ง ข้อความ  "Warning: The default printer
   has beeb deleted.  There are printers set up on your computer."  จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กดปุ่ม "OK"
            หากยังไม่มีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ข้อความ"Warning: The default
         printer has been deleted. The new printer is 'XXXXXX XXXXXXX'
         ('XXXXX XXXXXX' เป็นเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งใหม่) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กดปุ่ม  "OK"

d. เลือก"Server Properties" จากเมนู "File" คลิกที่ปุ่ม "Drivers"

e. เลือก "FUJITSU DL7400" จากรายการ  "Installed printer drivers:" และเลือก "Remove"

f. เมื่อข้อความ "Deleting this printer driver will remove it from the system
   Are yousure you want to delete FUJITSU DL7400?" ปรากฏบนหน้าจอ ให้เลือก "Yes"

g. หลังจากที่ลบไดรฟ์เวอร์ออกไปแล้ว คลิกที่ "Close" เพื่อปิดหน้าต่างทำงานของ "Print Server Properties"

h. ปิดเครื่องพิมพ์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ไดรฟ์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้ถูกถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว



5. วิธีการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

- รายละเอียดของเอกสารเช่น ขนาดกระดาษและอื่นๆ สามารถกำหนดค่าได้จากเมนู  "printer properties" จากซอฟต์แวร์การทำงานนี้


- เครื่องพิมพ์จะมีการกำหนดค่าของขนาดกระดาษเอาไว้แล้ว แต่ขึ้นกับซอฟต์แวร์การใช้งานซึ่งอาจกำหนดค่าขนาดกระดาษเป็นอย่างอื่น

- ลำดับต่อไปนี้เป็นวิธีการป้อนกระดาษเข้าเครื่อง (ตามขนาดกระดาษที่กำหนดไว้) 
        ไปที่  "Start" -> "Printers and Faxes" -> "FUJITSU DL7400" และคลิกเมาส์ทางขวาเลือก "properties"
        ระบุที่ "Form to Tray assignment" จากส่วน "Device Settings"

    ข้อควรจำ:
         วิธีนี้ใช้ได้ต่อเมื่อแหล่งกระดาษในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ถูกกำหนดค่าไว้เป็น "Automatically Select".
        โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของกระดาษตรงกับขนาดที่กำหนดไว้ เลือกเมนู "Manual Paper Feed" หากขนาดกระดาษจริงต่างกับขนาดที่กำหนดเอาไว้

- กรุณาอ่านหัวข้อซอฟต์แวร์ในคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


6.  อื่นๆ

a. รุ่นที่ใช้ทดแทนกับไดรฟ์เวอร์รุ่นนี้ได้คือ "DPL24C+" 
           โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้รองรับการใช้งาน

b. ผู้ใช้งานอาจต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการใส่กระดาษเข้าเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดขนาดกระดาษ และค่าที่กำหนดจากระบบการทำงานตอบสนองเครื่องพิมพ์

c. การพิมพ์งานจากซอฟต์แวร์ของระบบการทำงาน  Windows95 ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ  Windows2003
            อาจให้ผลที่ต่างกันไป

d. เนื้อหาในส่วนของ  "Properties" ในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ และ  "Printing Preferences" ของเครื่องพิมพ์อาจทำงานซ้ำซ้อนกัน    
           กรุณาปรับเปลี่ยนค่ากำหนดบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน

e. การกำหนดรูปแบบตัวอักษรจากโปรแกรมการใช้งานอาจไม่เป็นผลขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูล


f. ขนาดกระดาษในส่วน "Server Properties" สามารถกำหนดความกว้างได้สูงสุด   15 นิ้ว การกำหนดกั้นหน้าซ้ายขวาไม่ควรเกินความกว้าง  13.6นิ้ว
            เนื่องจากข้อมูลที่สั่งพิมพ์อาจจะไม่ปรากฏออกมาได้

            ความยาวกระดาษสามารถตั้งค่าเริ่มต้นจาก   1 นิ้ว (ประมาณ 25.4 มิลลิเมตร)
            อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการระบุถาดป้อนกระดาษตามรายการที่ระบุด้านล่าง ห้ามไม่ให้มีการระบุขนาดกระดาษ 2.76  นิ้ว (ประมาณ 70.0 mm) มิลลิเมตร) หรือความยาวกระดาษน้อยกว่านั้น
           ไม่เช่นนั้น เครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถป้อนกระดาษได้และทำให้เกิดการติดขัดของกระดาษ


   - manual feed
   - CSF #1
   - CSF #2

g. เมื่อสั่งพิมพ์ด้วยการระบุ "Page per Sheet" จากส่วน "layout" ในเมนูสั่งพิมพ์ เส้นกรอบอาจไม่ตีพิมพ์ออกมาสำหรับโปรแกรมการใช้งานบางรูปแบบ

h. การย่อ ขยาย การพิมพ์อาจได้ขนาดไม่เกิน   10.5เท่า ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการใช้งาน

i. กระดาษที่มีความยาว  3 นิ้ว - 14 นิ้ว  มีการกำหนดความกว้างของกระดาษไว้ที่  15 นิ้ว 
            เมื่อใช้กระดาษที่มีความกว้างต่ำกว่า 15 นิ้ว   กรุณาปรับกั้นหน้าขวาของโปรแกรมการใช้งานไม่ให้เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดให้

j. เมื่อใช้กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องพร้อมแท่นป้อนกระดาษกับเครื่องพิมพ์  รอยต่อของกระดาษควรยาวเกินกว่า 4 นิ้ว 
            หากความยาวของรอยต่อเท่ากับความกว้างของกระดาษ ให้ใช้กระดาษที่มีรอยต่อยาวกว่า 4 นิ้ว

k. หากยกเลิกการพิมพ์ระหว่างที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ใหม่ หากใช้งานต่อโดยไม่รีสตาร์ท อาจเกิดปัญหาเช่นตัวพิมพ์ซ้อนกันได้ หรือแหว่งวิ่นได้

l. กระดาษต่อเนื่อง
   - ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้กำหนดระยะทั้งหัวและท้ายของกระดาษต่อเนื่องไว้ที่ 0
                     มิลลิเมตร ค่าที่กำหนดนี้ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องที่ใช้กับแคร่ป้อนกระดาษมีความยาวมากกว่า 25.4 มิลลิเมตร
   - หัวเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์อาจชำรุดเสียหายหากพิมพ์บนกระดาษที่พื้นผิวไม่เรียบ

m. ซองจดหมาย
   - พิมพ์เฉพาะด้านหน้าซองเท่านั้น อย่าพิมพ์บนด้านที่มีฝาซองเพราะกระดาษอาจติดขัดในเครื่องพิมพ์ได้
   - อย่าพิมพ์ซองจดหมายที่มีช่องใส หรือซองขนาดหนาเกินไป
   - ไม่รับประกันผลที่ได้รับหากสั่งพิมพ์ด้วยระยะนอกเหนือจากที่กำหนด
   - โปรดดูจากภาพข้างล่างถึงวิธีการป้อนกระดาษเข้าเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *                ใส่กระดาษในทิศทางนี้               *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. ปรับขนาดกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด  A3 Rotated (กั้นซ้ายของกระดาษกำหนดไว้ที่ 38 มิลลิเมตร)


o. เมื่อมีการปลี่ยนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ DL7400 กับช่อง  USB ทุก portจะต้องมีการตั้งค่าไดรฟ์เวอร์ของครื่องพิมพ์ DL7400 (เช่น FUJITSU DL7400 (copy 2) เป็นต้น)
            เนื่องจากการตั้งค่าไดรฟ์เวอร์ของเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มแรก ดังนั้น จึงต้องทำการเปลี่ยน การตั้งค่าตามการใช้งาน

p. เมื่อเลือกรูปแบบอักษรและสั่งพิมพ์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาเป็น  WCP1252 จาก  DLMENU หรือตั้งค่าเป็น  Offline ไม่เช่นนั้น งานพิมพ์อาจไม่ตรงตามที่ตั้งไว้

q. สำหรับเครื่องพิมพ์  DL7400
            การที่เครื่องพิมพ์ขับกระดาษคัทชีทออกทางด้านหน้า บางครั้งอาจต้องรอเวลาสักครู่ในการเอากระดาษออกมา (โดยสามารถสังเกตุจากไฟกระพริบที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง)
           ในกรณีนี้ ให้นำกระดาษออกมาจากถาด  ทำการใส่กระดาษแผ่นต่อไป แล้วจึงกดปุ่ม online

   **หากอยู่ในช่วงเวลาที่รอนำกระดาษคัทชีทออกมา (สังเกตุไฟกระพริบที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง) 
                   ถ้ามีข้อความเตือนว่าเกิดความผิดพลาด ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์อยู่ แสดงถึง ความผิดพลาดที่เกิดจาก time out ไม่ได้เกิดจาก  paper out

r. เมื่อมีการเปลี่ยนช่องป้อนกระดาษ หรือ เปลี่ยนขนาดกระดาษ  ใน page setting หรือ document setting ในแอพพลิเคชั่น 
             ค่า marginริมกระดาษอาจยังสามารถอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่เครื่องสามารถพิมพ์ได้ แม้ว่าไดรฟ์เวอร์ของเครื่องพิมพ์จะมีการกำหนดค่าไว้แล้วก็ตาม 
             เพื่อเป็นการป้องกันการตั้งค่า marginอยู่นอกพื้นที่การพิมพ์ เริ่มแรกให้ตั้งค่าช่องป้อนกระดาษและขนาดกระดาษที่ผู้ใช้ต้องการใน printer properties ที่อยู่ในแฟ้ม printer ก่อน
             แล้วจึงเปลี่ยนช่องป้อนกระดาษและขนาดกระดาษในแอพพลิเคชั่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่า margin อยู่นอกพื้นที่การพิมพ์  
              สหรับข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่การพิมพ์  (ค่า margin ต่ำสุด) สำหรับช่องป้อนกระดาษแต่ละชนิด และแต่ละขนาดกระดาษ ให้ดูในคู่มือ
   

- เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
               ชื่อบริษัทและสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว

[จบ ]
