==============================================================================
                    สำหรับระบบการทำงาน  Microsoft Windows Vista

             ไดรฟ์เวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์  FUJITSU DL7400 Printer Driver

                  ลิขสิทธิ์ ปี  2006,2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
==============================================================================

ไดรฟ์เวอร์ของเครื่องพิมพ์นี้ใช้งานได้กับระบบการทำงานต่อไปนี้:

  Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Busines
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Premium
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Basic

  -> (referred to as Windows Vista or Windows Vista x64 Edition)

แผ่นไดรฟ์เวอร์นี้เพื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 เท่านั้น



สารบัญ

1. สภาพแวดล้อมการทำงานของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
2. องค์ประกอบของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
3. การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
  3.1 ก่อนทำการติดตั้ง
  3.2 วิธีการติดตั้งโดยเพิ่มค่า Printer Wizard (ไม่ใช้ Plug & Play)
  3.3 การใช้งาน Plug & Play
4. ยกเลิกการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
5. การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
6. อื่นๆ
- เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า


ข้อควรจำ: แผ่นไดรฟ์เวอร์นี้สำหรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 เท่านั้น 
                        ห้ามใช้งานกับเครื่องพิมพ์รุ่นอื่น
                        ขณะที่พิมพ์ด้วยระบบการทำงานของ  Windows Vista กรุณาเปลี่ยนค่าติดตั้งกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
                       ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถทำงานตามต้องการได้



1. สภาพแวดล้อมการทำงานของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

- Hardware
        คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษทำงานด้วยระบบ  Windows Vista หรือ Windows Vista x64 Edition

- ระบบการทำงาน
  Windows Vista or Windows Vista x64 Edition



2. องค์ประกอบของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

      ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 ประกอบไปด้วยไฟล์การทำงานเหล่านี้

   DL7400.GPD     FUJITSU DL7400 ไฟล์ GDP สำหรับไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
   DL7400.DLL     FUJITSU DL7400 ไฟล์ DLL สำหรับใช้งานไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
   MGLMONN.DLL    ไฟล์ตรวจสอบภาษา ของเครื่องพิมพ์ FUJITSU DL7400
   DL7400.INF     ไฟล์ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง
   README.TXT     คือไฟล์ที่ท่านใช้งานอยู่ขณะนี้



3. การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

---------------------
3.1 ก่อนการติดตั้ง
---------------------
- เตรียมการต่อไปนี้สำหรับการติดตั้ง:
   1) Windows Vista หรือ  Windows Vista x64 Edition ระบบการทำงาน
   2) แผ่นดิสก์เพื่อติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ (ซึ่งก็คือแผ่นดิสก์นี้)

- เมื่อทำการติดตั้ง ให้ Logon เป็นผู้ดูแลระบบ

-  จะมีข้อความ <Windows needs your permission to continue> ซึ่งปรากฎในกรอบข้อความ User
  Account Control ระหว่างการติดตั้ง    ถ้าต้องการดำเนินการต่อเลือก <Continue>.

- ถ้ามีการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์  DL7400 อยู่ก่อนแล้ว ให้ทำการลบทิ้ง แล้วจึงติดตั้งใหม่

- คำแนะนำนี้รวมขั้นตอนการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ บน PC ที่ไม่ได้ต่อระบบ Network

  สำหรับวิธีการติดตั้งบนระบบ networkหรือ การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้ดูรายระเอียดใน  Windows Vista user's manual หรือ  ghelph.

- ในวิธีการติดตั้ง  "Start" หมายถึง โลโก้  Windows ที่อยู่ด้านล่างริมซ้ายของหน้าจอ the desktop.


---------------------------------------------------------------------
3.2 วิธีการติดตั้งโดยเพิ่มค่า Printer Wizard  (ไม่ใช้ Plug & Play)
---------------------------------------------------------------------
เริ่มเพิ่มค่า  Printer Wizard.
ลำดับขั้นต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่น FUJITSU DL7400 หลังจากเริ่มใช้งานระบบ  Windows Vista หรือ  Windows Vista x64
Edition แ ล้ว

a. ไปที่ "Start" -> "Control Panel" -> "Hardware and Sound" -> "Printers".

b. ไปที่ <Add a printer> ในแฟ้มงาน  Printer 

c. เลือกที่ <Add a local printer> เมื่อ   <Add Printer> ปรากฏขึ้น

d. เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ เล้วกดปุ่ม <Next>

e. เมื่อปรากฎ หน้าจอ <Install the printer driver> เลือกที่  <Have Disk> 

f. ใส่แผ่นไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์เข้าไปที่ไดร์ฟ  (D:) และให้เปลี่ยนจาก "A:\" เป็น   "D:\Vista".
   ** ข้อควรจำ : ไดรฟ์ซีดีเบื้องต้นอนุมานว่าเป็นไดรฟ์ D เปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริง

g. ชื่อของรุ่นจะปรากฏในช่องรายชื่อ เลือกรุ่นที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  <Next> 
   ** เมื่อข้อความ  "Which version of the driver do you want to use?" ปรากฎขึ้น ให้เลือก  <Replace the current printer>.

h. ใส่ชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ และระบุหากเครื่องพิมพ์นี้จะถูกใช้งานเป็นเครื่องหลัก และเลือก "next"
            ข้อควรจำ: เครื่องพิมพ์จะถูกข้อควรจำให้เป็นเครื่องใช้งานหลักโดยอัตโนมัติหากไม่มีเครื่องพิมพ์อื่นๆติดตั้งอยู่ด้วย
   

i. จะมีข้อความ "Windows can't verify the publisher of this driver software" ปรากฎอยู่ใน <Windows Security> ให้เลือก "-> Install this
   driver software anyway".

j. ไฟล์ได้ถูกคัดลอกเอาไว้

k. ให้เลือกว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถร่วม share printer หรือไม่ แล้วกดปุ่ม <Next>
            หากไม่ต้องการ  share เครื่องพิมพ์นี่ : เลือก <Do not share this printer>.
            หากต้องการ  share เครื่องพิมพ์นี่ : เลือก <Share this printer > ดังนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะสามารถร่วมใช้เครื่องพิมพ์นี้ได้ด้วย 
            หลังจากนั้นให้ใส่ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ  share ลงใน <Share name> ใส่ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องพิมพ์ในช่อง <Location> และข้อความอื่นๆที่ช่อง  <Comment>.
   ** หน้างต่างนี้จะไม่สามรถแก้ไขไรได้ จะเป็นหน้าจอแสดง  display ถ้าหาก <User Account Control (UAC)> ถูกเลือกไว้เป็น    disabled.

l. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏข้อความ "You've successfully added FUJITSU DL7400" 
           แล้วจึงเลือก <Finish> เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้ง
           หากต้องการทดลองพิมพ์  ให้เลือก  <Print a test page> 

   ** ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่เมื่อต้องการทดลองพิมพ์ 
   ** ข้อควรจำสำหรับหน้าทดลองพิมพ์
     - กระบวนการพิมพ์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ในเวลานั้นๆ
     - ค่ากำหนดของการป้อนกระดาษคือ เลือกอัตโนมัติ และขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้คือขนาด กระดาษจดหมาย ดังนั้นกรุณาเตรียมกระดาษเขียนจดหมายเพื่อทำการทดสอบ
     - กรุณาเปลี่ยนค่าติดตั้งเมื่อใช้กระดาษขนาดอื่นทำการทดสอบการพิมพ์

การติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ ตามขั้นตอน หากมีข้อความ <Found New Hardware> ปรากฎขึ้นเมื่อทำการ  restart เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง



---------------------
3.3 การใช้งาน Plug & Play
---------------------
ข้อควรจำ: ปิดทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว และเปิดเครื่อง

b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเริ่มระบบทำงาน Windows Vista หรือ  Windows Vista x64 edition.

c. เมื่อเครื่องพิมพ์ได้ทำการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ จะปรากฎข้อความ "Windows needs to install driver
   software for your FUJITSU DL7400" ในช่อง <Found New
   Hardware>

d. เลือก <Locate and install driver software (recommended)>.

e. เมื่อมีข้อความ "Insert the disc that with your FUJITSU DL7400"
             ปรากฏ ใส่แผ่นดิสก์เพื่อติดตั้งไดรฟ์เวอร์  เข้าไปในเครื่อง
   ** ถ้าได้ใส่แผ่นดิสก์เพื่อติดตั้งไดรฟ์เวอร์  ไว้ก่อนแล้ว  ก็ให้กดปุ่ม <Next> 
   ** หากต้องการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ เวอร์ชั่นล่าสุด ให้ไป  downloaded ได้จาก Fujitsu Website โดยเลือก "-> I don't have the disc. Show me other options."
            แล้วให้ทำตามขั้นตอน ตั้งแต่ข้อ  g.

f. เมื่อมีข้อความ "Please select the best match for your hardware from the list below."
           ให้เลือกไดรฟ์เวอร์ในแฟ้ม  "Vista" แล้วกดปุ่ม <Next> แล้วทำตามขั้นตอนตามข้อ  i.

g. เมื่อมีข้อความ  <Windows couldn't find driver software for your device> ให้เลือก <Browse my computer for diver software (advanced)>.

h. เมื่อมีข้อความ "Browse for driver software on your computer" ปรากฎ ให้ใส่ "(ชื่อของแฟ้มที่เก็บไดรฟ์เวอร์ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ )\Vista"
            ลงในช่อง <Search for driver software in this location:> แล้วกดปุ่ม <Next>

i. จากนั้นข้อความ"Windows can't verify the publisher of this driver software" จะปรากฎในช่อง  <Windows Security> ให้เลือก"-> Install this
   driver software anyway"

j. plug-and-play wizard จะทำการคัดลอกไฟล์เอาไว้

k. เมื่อมีข้อความ <Found New Hardware - FUJITSU DL7400> ให้แน่ใจว่ามีข้อความ "The software for this device has been successfully
   installed" ปรากฎ แล้วจึงเลือก <Close>.

การติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว



4. ยกเลิกการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

เมื่อทำการลบการติดตั้งไดรฟ์เวอร์  จะมีข้อความ <Windows needs your permission to continue> ในช่อง  <User
Account Control> ให้เลือก <Continue>.

a. ไปที่ "Start" -> "Control Panel" -> "Hardware and Sound" -> "Printers".

b. เลือก  "FUJITSU DL7400" จากแฟ้มงาน <Printers> กดเลือก <Organize> -> <Delete>.

c. เลือก <Yes> เมื่อข้อความ <Are you sure you want to delete the printer
   'FUJITSU DL7400' ?> ปรากฎ
   ** ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์อื่นๆ ไว้ จะมีข้อความ <The default
      printer has been deleted> ให้กดปุ่ม <Close> 
   ** ถ้าคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์อื่นๆ ไว้ จะมีข้อความ  <The default
      printer has been deleted.  Change your default printer.> ให้กดปุ่ม  <Close> 

d. ไปที่  <Organize> -> <Layout> -> <Menu Bar>.

e. ไปที่  <File> -> <Run as administrator> -> <Server Properties>.

f. ในส่วนของ <Drivers> เลือกที่ "FUJITSU DL7400" จากรายการใน  <Installed printer drivers>
            แล้วเลือกปุ่ม <Remove>

g. เมื่อข้อความ <Remove Driver And Package> ปรากฎ เลือก <Remove
   driver and driver package> แล้วกด <OK>

h. เมื่อข้อความ <Deleting this printer driver package will remove it from the
   system.  Are you sure you want to delete FUJITSU DL7400 ?> ปรากฎ  เลือก  <Yes>

i. เมื่อข้อความ <Remove Driver Package> ปรากฎ เลือก <Delete> 

j. เมื่อไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ ได้ถูกยกเลิก ให้เลือก <OK> แล้วให้เลือก <Close> เพื่อปิดกรอบ   < Print Server Properties>  .

k. ปิดเครื่องพิมพ์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ไดรฟ์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้ถูกถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว



5. วิธีการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

- รายละเอียดของเอกสารเช่น ขนาดกระดาษและอื่นๆ สามารถกำหนดค่าได้จากเมนู  "printer properties" จากซอฟต์แวร์การทำงานนี้

- เครื่องพิมพ์จะมีการกำหนดค่าของขนาดกระดาษเอาไว้แล้ว แต่ขึ้นกับซอฟต์แวร์การใช้งานซึ่งอาจกำหนดค่าขนาดกระดาษเป็นอย่างอื่น

- ลำดับต่อไปนี้เป็นวิธีการป้อนกระดาษเข้าเครื่อง (ตามขนาดกระดาษที่กำหนดไว้)
  [สำหรับ  Windows Vista]
      ไปที่ "Start" -> "Control Panel" -> "Hardware and Sound" -> "Printers".
      "FUJITSU DL7400" และคลิกเมาส์ทางขวาเลือก   "properties"ระบุที่  "Form to Tray assignment" จากส่วน  "Device
      Settings" 

        ข้อควรจำ:
  - วิธีนี้ใช้ได้ต่อเมื่อแหล่งกระดาษในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ถูกกำหนดค่าไว้เป็น "Automatically Select"
  - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของกระดาษตรงกับขนาดที่กำหนดไว้ เลือกเมนู "Manual Paper Feed" หากขนาดกระดาษจริงต่างกับขนาดที่กำหนดเอาไว้

- กรุณาอ่านหัวข้อซอฟต์แวร์ในคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


6. อื่นๆ

a. รุ่นที่ใช้ทดแทนกับไดรฟ์เวอร์รุ่นนี้ได้คือ "ESC/P2"โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้รองรับการใช้งาน

b. ผู้ใช้งานอาจต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการใส่กระดาษเข้าเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดขนาดกระดาษ และค่าที่กำหนดจากระบบการทำงานตอบสนองเครื่องพิมพ์

c. การพิมพ์งานจากซอฟต์แวร์ของระบบการทำงาน  Windows อื่นๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ  Windows Vista
            อาจให้ผลที่ต่างกันไป

d. เนื้อหาในส่วนของ  "Properties" ในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ และ  "Printing
   Preferences" ของเครื่องพิมพ์อาจทำงานซ้ำซ้อนกัน กรุณาปรับเปลี่ยนค่ากำหนดบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน

e. การกำหนดรูปแบบตัวอักษรจากโปรแกรมการใช้งานอาจไม่เป็นผลขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูล

f. ขนาดกระดาษในส่วน "Server Properties" สามารถกำหนดความกว้างได้สูงสุด    15 นิ้ว การกำหนดกั้นหน้าซ้ายขวาไม่ควรเกินความกว้าง  13.6 นิ้ว เนื่องจากข้อมูลที่สั่งพิมพ์อาจจะไม่ปรากฏออกมาได้
   
           ความยาวกระดาษสามารถตั้งค่าเริ่มต้นจาก  1 นิ้ว (ประมาณ  25.4 มิลลิเมตร)
           อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการระบุถาดป้อนกระดาษตามรายการที่ระบุด้านล่าง ห้ามไม่ให้มีการระบุขนาดกระดาษ 2.76 นิ้ว (ประมาณ 70.0 มิลลิเมตร) หรือความยาวกระดาษน้อยกว่านั้น
           ไม่เช่นนั้น เครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถป้อนกระดาษได้และทำให้เกิดการติดขัดของกระดาษ

   - manual feed
   - CSF #1
   - CSF #2

g. เมื่อสั่งพิมพ์ด้วยการระบุ  "Page per Sheet" จากส่วน "layout" ในเมนูสั่งพิมพ์ เส้นกรอบอาจไม่ตีพิมพ์ออกมาสำหรับโปรแกรมการใช้งานบางรูปแบบ


h. การย่อ ขยาย การพิมพ์อาจได้ขนาดไม่เกิน   10.5เท่า ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการใช้งาน

i. กระดาษที่มีความยาว 3 นิ้ว - 14 นิ้ว มีการกำหนดความกว้างของกระดาษไว้ที่  15 นิ้ว เมื่อใช้กระดาษที่มีความกว้างต่ำกว่า 15 นิ้ว กรุณาปรับกั้นหน้าขวาของโปรแกรมการใช้งานไม่ให้เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดให้
   
j. เมื่อใช้กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องพร้อมแท่นป้อนกระดาษกับเครื่องพิมพ์  รอยต่อของกระดาษควรยาวเกินกว่า  4 นิ้ว 
            หากความยาวของรอยต่อเท่ากับความกว้างของกระดาษ ให้ใช้กระดาษที่มีรอยต่อยาวกว่า 4 นิ้ว


k. หากยกเลิกการพิมพ์ระหว่างที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ใหม่ หากใช้งานต่อโดยไม่รีสตาร์ท อาจเกิดปัญหาเช่นตัวพิมพ์ซ้อนกันได้ หรือแหว่งวิ่นได้

l. กระดาษต่อเนื่อง
  - ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้กำหนดระยะทั้งหัวและท้ายของกระดาษต่อเนื่องไว้ที่ 0 มิลลิเมตร ค่าที่กำหนดนี้ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องที่ใช้กับแคร่ป้อนกระดาษมีความยาวมากกว่า 25.4 มิลลิเมตร
  - หัวเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์อาจชำรุดเสียหายหากพิมพ์บนกระดาษที่พื้นผิวไม่เรียบ


m. ซองจดหมาย
   - พิมพ์เฉพาะด้านหน้าซองเท่านั้น อย่าพิมพ์บนด้านที่มีฝาซองเพราะกระดาษอาจติดขัดในเครื่องพิมพ์ได้
   - อย่าพิมพ์ซองจดหมายที่มีช่องใส หรือซองขนาดหนาเกินไป
   - ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้กำหนดระยะทั้งหัวและท้ายไว้ที่ 25.4 มิลลิเมตร
   - ไม่รับประกันผลที่ได้รับหากสั่งพิมพ์ด้วยระยะนอกเหนือจากที่กำหนด
   - โปรดดูจากภาพข้างล่างถึงวิธีการป้อนกระดาษเข้าเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด

          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *                  ใส่กระดาษในทิศทางนี้             *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. ปรับขนาดกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A3 Rotated
   (กั้นซ้ายของกระดาษกำหนดไว้ที่ 38 มิลลิเมตร) 

o. เมื่อมีการปลี่ยนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ DL7400 กับช่อง  USB ทุก portจะต้องมีการตั้งค่าไดรฟ์เวอร์ของครื่องพิมพ์ DL7400 (เช่น FUJITSU DL7400 (copy 2) เป็นต้น)
            เนื่องจากการตั้งค่าไดรฟ์เวอร์ของเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มแรก ดังนั้น จึงต้องทำการเปลี่ยน การตั้งค่าตามการใช้งาน

p. เมื่อเลือกรูปแบบอักษรและสั่งพิมพ์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาเป็น  WCP1252 จาก  DLMENU หรือตั้งค่าเป็น  Offline ไม่เช่นนั้น งานพิมพ์อาจไม่ตรงตามที่ตั้งไว้

q. สำหรับการใช้เครื่องพิมพ์  share ร่วมกันผ่าน Network 
     - เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน อาจจะไม่สามารถใช้ได้บน      Windows Vista เนื่องจาก  Windows Firewall

     ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนการตั้งค่า  exceptional settings ของ  Windows Firewall ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
     1.เลือก  "Start"->"Control Panel"->"Security"->"Allow a program through
       Windows Firewall".
     2.เมื่อปรากฎข้อความ "Windows Firewall"เลือก "Exceptions"
     3.เลือก "File and Printer Sharing"และเลือก "OK"

     **ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ถูกิดตั้งบน  Windows Vistaและมีการตั้งค่า   Network sharing เครื่องจะทำการเช็ค "File and printer
       share" อัตโนมัติ

r. สำหรับเครื่องพิมพ์  DL7400
            การที่เครื่องพิมพ์ขับกระดาษคัทชีทออกทางด้านหน้า บางครั้งอาจต้องรอเวลาสักครู่ในการเอากระดาษออกมา (โดยสามารถสังเกตุจากไฟกระพริบที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง)
          ในกรณีนี้ ให้นำกระดาษออกมาจากถาด  ทำการใส่กระดาษแผ่นต่อไป แล้วจึงกดปุ่ม online

   **หากอยู่ในช่วงเวลาที่รอนำกระดาษคัทชีทออกมา (สังเกตุไฟกระพริบที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง) 
                   ถ้ามีข้อความเตือนว่าเกิดความผิดพลาด ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์อยู่ แสดงถึง ความผิดพลาดที่เกิดจาก time out ไม่ได้เกิดจาก  paper out

s. เมื่อมีการเปลี่ยนช่องป้อนกระดาษ หรือ เปลี่ยนขนาดกระดาษ  ใน page setting หรือ document setting ในแอพพลิเคชั่น 
             ค่า marginริมกระดาษอาจยังสามารถอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่เครื่องสามารถพิมพ์ได้ แม้ว่าไดรฟ์เวอร์ของเครื่องพิมพ์จะมีการกำหนดค่าไว้แล้วก็ตาม 
             เพื่อเป็นการป้องกันการตั้งค่า marginอยู่นอกพื้นที่การพิมพ์ เริ่มแรกให้ตั้งค่าช่องป้อนกระดาษและขนาดกระดาษที่ผู้ใช้ต้องการใน printer properties ที่อยู่ในแฟ้ม printer ก่อน
             แล้วจึงเปลี่ยนช่องป้อนกระดาษและขนาดกระดาษในแอพพลิเคชั่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่า margin อยู่นอกพื้นที่การพิมพ์  
              สหรับข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่การพิมพ์  (ค่า margin ต่ำสุด) สำหรับช่องป้อนกระดาษแต่ละชนิด และแต่ละขนาดกระดาษ ให้ดูในคู่มือ


- เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
             ชื่อบริษัทและสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว

[จบ ]